




Перепрошивка сканеров МойPOS

1. Установить драйвер «Драйвер com-1.7.12» ( <https://cloud.mail.ru/public/4qSf/oLSmk8ezu> )
2. Подключить сканер к ПК
3. Запустить файл 
4. Считать QR код
5. После этого сканер перейдет в режим эмуляции, необходимо открыть диспетчер устройств и в нем посмотреть какой виртуальный порт присвоился сканеру, в нашем случае COM32 
6. Выбрать нужный COM Port и нажать «Update» 
7. По завершению загрузки сканер должен перезагрузится и издать характерный звук
8. Считать шк для возврата к заводским настройкам
9. 
10. Готово.