https://mertrade.ru/

8 995 888 92 85

sales@mertrade.ru

**МойPOS MSC-6677 C2D**



Основные параметры и технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Ручной |
| Область применения | Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение |
| Интерфейсы | USB-HID, USB-VCOM (виртуальный) |
| Ударопрочность | 5 м |
| IP | IP 54 |
| Совместимые штрих-коды | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII),Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, MSI/Plessy, China,Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded |
| Режим автосканирования | есть |
| Индикаторы считывания | световая индикация, звуковая индикация |
| Разрешение | 1280\*800 |
| Источник света | Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500 люкс |
| Угол сканирования | ± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально |
| Скорость сканирования | 30 кадров в сек |
| Глубина сканирования | ≥4мил (0,1мм) |
| Минимальная контрастность | 25 |
| Питание | 5 В |
| Потребляемая мощность | 400 мА |
| Температура эксплуатации | от -20°C до 60°C |
| Относительная влажность хранения | от -40°C до 70°C |
| Влажность | 5%-95% (без конденсата) |
| Размеры оборудования, мм | 180x94x67 |
| Размеры упаковки, мм | 210х75х95 |
| Вес, гр | 220 (с кабелем), 185 (без кабеля) |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Сканер, руководство пользователя, USB кабель |